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Modell 4G PRO Wildkamera

Bedienungsanleitung

V1.4 – Deutsch




TRAILCAM
Kamera & Bedienelemente
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SCHNELLSTART – ANLEITUNG
SELBSTKONFIGURATION

Inbetriebnahme Hardware & Sendefunktion

ERSTENS		2 x LTE Antennen montieren


ZWEITENS		Eine REGISTRIERTE funktionstüchtige Simkarte einlegen.


DRITTENS		SD Speicherkarte einlegen // 8 – 32GB 


VIERTENS		Stromversorgung herstellen
			6 x AA Batterie, 12 x AA Batterie, DC Input 12V


FÜNFTENS		Power Switch auf SETUP einschalten	


SECHSTENS		APN Einstellungen für Simkarte / Netzbetreiber eingeben
			>> Sollte die Cam die Simkarte nicht automatisch erkennen <<


SIEBTENS		App zur Fotoverwaltung einrichten oder Email Adresse für
			den Versand eingeben – siehe Seite 5.


ACHTENS		KAMERA auf ON schalten – wenn alle Einstellungen korrekt
getroffen wurden, ist die TRAILCAM innerhalb von 3-5 Minuten betriebsbereit und versendet Fotos



TESTFOTO auslösen

Um Ihre Einstellungen zu prüfen, können Sie nach abgeschlossener Konfiguration wie folgt ein Testfoto auslösen:
 
ERSTENS		Kamera Power Switch auf SETUP stellen

ZWEITENS		Warten bis Netzsuche abgeschlossen ist

DRITTENS		Taste OK drücken

Sendevorgang	Foto wird ausgelöst & an Email Adresse versandt


„SMTP senden“			Foto wird übermittelt

„Senden erfolgreich“	Foto versandt
oder
„Senden fehlgeschlagen“	Einstellungen prüfen 
HOFER HOT SIMKARTE AKTIVIERN & AUFLADEN
ÖSTERREICH / mit beigelegter HOT Simkarte
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ERSTENS 
„Mein HOT“ App von Hofer Telekom aus dem App Store 
oder Google Playstore herunterladen


ZWEITENS 
Simkarte über das Mein HOT App registrieren 
TARIF Hot Flex – auswählen
Registrierung mit Ausweis & Selfie funktioniert am einfachsten


DRITTENS 
Guthaben aufladen


€ 10,- Aufladung // reicht für ca.  2.500 hochauflösende oder 10.000 kleine gesendete Fotos.


DEUTSCHLAND

In Deutschland empfehlen wir eine Simkarte von CONGSTAR – dort gibt es den „Prepaid wie ich will“ Tarif mit 500MB um 
€ 3,- pro Monat – ein ausgezeichnetes Angebot.

Simkarte bei CONGSTAR online unter www.congstar.de bestellen – aktivierte Simkarte in TRAILCAM einlegen.



SELBSTKONFIGURATION

REVIERSPION BILDERDIENST EINRICHTEN

 >>  TRAILCAM versendet die Fotos & Videos direkt ins App <<



	

ERSTENS
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Revierspion Bilderdienst App aus dem Google Playstore oder 
Apple App Store herunterladen & registrieren

	

ZWEITENS

[image: /Users/marioheld/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads/0FBF19CE-82F5-405A-BA5C-2BB64D2A94E1/Bildschirmfoto 2020-07-24 um 16.24.01.png]

Im MENÜ unter KAMERAS eine neue Kamera anlegen 
und dieser einen Namen geben.



	

DRITTENS
[image: /Users/marioheld/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads/D5A10B14-9D31-4364-9593-0BFFCF8BC2F4/Bildschirmfoto 2020-07-24 um 16.51.41.png]

Ihre angelegte Kamera hat dann eine „Revierspion Email Adresse“ bekommen – siehe oben zB. 5073_0c7ca8@revierspion.de


	

VIERTENS
[image: /Users/marioheld/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads/332B358E-0358-4E60-BEA9-5CC4F436DF7B/IMG_7843.jpg]

Die Kamera auf SETUP einschalten und im Menü unter
LTE / Senden an: / Email / Email 1
die Revierspion Email Adresse eingeben – FERTIG.














KAMERA Menü 
Menü Übersicht inkl. Standard Einstellungen

Empfohlene Standard Einstellungen in ROT


	Cam	PIR	LTE	Other

	Kamera Name	Bewegungsmelder	Autom. Sim Einstellungen	Sprache
	EIN / AUS	EIN / AUS	Auto / Manuell	Deutsch


	Kamera Modus	Empfindlichkeit	Manuelle Einstllugnen	Datum / Zeit
	Bild / Video	Hoch/Mittel/Niedrig	LTE & APN Einstellungen	Autom. / Manuell
	Bild & Video
	
		Verzögerung	MMS	Datumsformat
	Blitz	EIN / AUS	EIN / AUS	TT/MM/YY	
	Maximaler Blitz	00:03:00
	Minimaler Blitz			
			SMTP	Bild Aufdruck
		Zeitraffer	Standard	EIN / AUS
	Bildgröße	AUS / EIN	Manuell
			Revierspion
5MP, 8MP, 12MP, 24MP		AUS
				Batterie Typ
		Zeitschaltuhr 1		Alkaline
	Nacht Modus	AUS / EIN	FTP	Ni-Mh
	Max. Qualität		EIN / AUS / SSL	Li-Ion
	Ausgewogen			
	Min. Qualität	Zeitschaltuhr 2		SD-Überschreiben
		AUS / EIN	Senden an:	EIN / AUS
			Telefon / Email
	Serienbild	
	1, 2, 3, 4, 5			Passwort	
	Bilder		Übertragungsmodus	EIN / AUS
			Photo EIN/AUS
			Video EIN/AUS
	Video Größe			Kamera zurücksetzen
	Full HD 1080P			
	HD 720P		SMTP/FTP Bild Optionen
	WVGA		Bildgröße: klein,mittel,groß	
			Serienbilder senden	Firmware Update
				
	Video Länge
	5 – 59 Sekunden		Max Fotos/Tag	Kamera Information
			Kein Limit / 1-99	

			
			SMS Steuerung	
			Täglich / Sofort

			
			Täglicher Report
			EIN / AUS
			Uhrzeit

		
			SIM PIN
			Pincode Sim Karte


			GPS
			EIN / AUS





	


Stromversorgung

ERSTE MÖGLICHKEIT		12 x AA Batterie
			Duracell Procell AA (empfohlen)
			Laufzeit ca. 8-12 Wochen 


ZWEITE MÖGLICHKEIT		TRAILCAM Solarpanel
Optimiert für Standorte mit ausreichend Sonneneinstrahlung – Alm/Wiesen


DRITTE MÖGLICHKEIT		TRAILCAM Akkupack
			12V – 7,5Ah wiederaufladbarer Bleiakku
			im wasserdichten Case
			Laufzeit ca. 9-12 Monate

VIERTE MÖGLICHKEIT		Netzteil – direkte Stromversorgung
			


SD Speicherkarten
Empfohlene Speicherkarten Größe 4-32GB

Bilder
	
	4GB
	8GB
	16GB
	32GB

	5 MP
	3.300 Bilder
	6.900 Bilder
	13.000 Bilder
	27.000 Bilder

	8 MP
	2.000 Bilder
	4.200 Bilder
	8.000 Bilder
	17.000 Bilder

	12 MP
	1.300 Bilder
	2.700 Bilder
	5.100 Bilder
	10.900 Bilder




Videos
	
	4GB
	8GB
	16GB
	32GB

	640x480
	04:00 Std.
	08:00 Std.
	16:00 Std.
	34:00 Std.

	HD
	02:50 Std.
	05:50 Std.
	11:30 Std.
	24:00 Std.

	Full HD
	02:00 Std.
	04:30 Std.
	08:30 Std.
	18:00 Std.







Menü Detaileinstellungen


	Cam
	

	
Kamera Name
	
„ON“ auswählen um einen aus 12 Zeichen bestehenden Namen für die Kamera festzulegen.


	
Kamera Modus
	
Bild – Video – Bild & Video

1) Bild – Kamera erstellt Bildaufnahmen, weitere Konfiguration wie Serienbildfunktion & Bildauflösung Möglich

2) Video – Kamera erstellt Videoaufnahmen, weitere Einstellugen wie Videolänge & Auflösung möglich

3) Bild & Video – Kamera erstellt zuerst die Bildaufnahmen lt. Konfiguration danach die Video Aufnahme lt. Konfiguration


	
Blitz

	
Maximaler Blitz = 57 IR LEDS
Minimaler Blitz = 27 IR LEDS


	
Bildgröße
	
Auflösung der Originaldateien auf der SD Karte
 5 MP = 2.560 x 1.920 pixel
 8 MP = 3.264 x 2.448 pixel
12 MP = 4.032 x 3.024 pixel
24 MP = 5.632 x 4.224 pixel


	
Nacht Modus
	
Max. Qualität
Längere Belichtungszeit / weitere Ausleuchtung
Höhere Gefahr von Unschärfe

Ausgewogen
Mittlere Belichtungszeit / Empfohlene Standardeinstellung

Min. Qualität
Kurze Belichtungszeit / geringere Ausleuchtung
Geringe Gefahr von Unschärfe


	
Serienbild
	
1 – 5 Bilder pro Auslösung


	
Video Größe
	
FullHD 1080P   1.920 x 1.080 pixel Auflösung
HD 720P        1.280 x 720   pixel Auflösung
WVGA             848 x 480   pixel Auflösung


	
Video Länge
	
5 – 59 Sekunden 






	
PIR

	

	
Bewegungsmelder
	
EIN / AUS

Wenn der Bewegungsmelder deaktiviert ist, löst die Kamera bei Bewegung NICHT aus.

Wenn der Bewegungsmelder aktiviert ist, ist ebenfalls eine Kombination mit der Zeitraffer Aufnahme möglich.



	
Empfindlichkeit
	
Hoch / Mittel / Niedrig

Hohe Sensitivität reagiert sensibler auf kleinere Objekte, weitere Distanzen, kann aber auch zu Fehlauslösungen durch Vögel oder aufgeheizte Umgebung in Kombination mit Wind führen.



	
Verzögerung
	
Wählen Sie EIN, um einen Intervall festzulegen in dem die Kamera auslöst, wenn sich Wild bzw. Bewegungen längere Zeit vor der Kamera aufhalten.

Beispiel – Wild 10min vor Kamera – Intervall 2min:
Sie bekommen beim erstmaligen Kontakt ein Foto, danach alle 2 Minuten ein weiteres Foto.


	
Zeitraffer
	
Wählen Sie EIN wenn Sie in einem fixen Zeitintervall Fotos von der Kamera bekommen möchten.

Beispiel – Zeitraffer EIN – 02:00:00 
Sie bekommen alle 2 Std. von der Kamera ein Bild gesendet.



	
Zeitschaltuhr 
1 & 2

	
Wählen Sie EIN wenn Sie die Kamera nur zu bestimmten Zeiten aktivieren wollen. Außerhalb dieser Zeiten werden keine Fotos erstellt oder gesendet.

















	
LTE

	

	
Autom. Sim Einstellungen

	
Gewisse Netzeinstellungen von Sim Karten können automatisch von der Kamera erkannt werden.

Erscheint im Display die Meldung:
„Auto SIM Einst. Fehler – Manuelle Einstellung“

Müssen die APN Daten des Netzbetreibers manuell eingegeben werden.


	
Manuelle Einstellungen
	
(MMS Einstellungen nicht notwendig)

LTE
APN, Benutzername & Passwort

Hinterlegen Sie die APN Einstellungen lt. Ihrem Netzbetreiber.


	
MMS
	
AUS


	
SMTP
	
Standard
Werksseitig hinterlegte SMTP Einstellungen für bis zu 50 Sendevorgänge pro Tag

Manuell
Bei mehr als 50 Sendevorgängen pro Tag, kann ein manueller SMTP Server eingegeben werden – hierfür kontaktieren Sie uns bitte für die entsprechenden Daten.

Revierspion
Unlimitierter Bildversand pro Tag – in Kombination mit dem Revierspion App


	
FTP
	
AUS – Da bei Versand an Email Adressen nicht notwendig.


	
Senden an:
	
Telefon – nur für MMS Versand / hier nichts eintragen

Email – Hier können Sie bis zu 5 Versandadressen eingeben


	
Übertragungsmodus:
	
Bild  – Bildübertraung EIN oder AUS schalten
Video – Videoübertragung EIN oder AUS schalten


	
SMTP Bild Optionen:
	
Bildgröße:    (der gesendeten Bilder)

Klein      640 x   480 pixel Auflösung
Mittel   1.920 x 1.440 pixel Auflösung
Groß     Originalgröße – nicht empfehlenswert

WICHTIG – Multishot Aufnahmen:

2G Empfang – nur 1tes Bild in Auflösung KLEIN wird gesendet

3G – nur 1tes Bild in Auflösung KLEIN & Mittel wird gesendet

	
Max Fotos / Tag
	
Hier können Sie ein Limit der maximal pro Tag zu sendenden Fotos erstellen


	
SMS Steuerung
	
SMS Remote Steuerung – App Steuerung

Täglich      ((empfohlen))
Alle Befehle die über das App an die Kamera geschickt werden – werden mit dem täglichen Bericht übernommen.
Spart Energie – jedoch keine sofortige Fotoauslösung möglich.

Sofort
Kamera ist IMMER AKTIV – App Befehle werden SOFORT übernommen und ausgeführt. 
Fernauslösung über App möglich – HOHER STROMVERBRAUCH.


	
Täglicher Report
	
Täglicher Bericht mit IMEI Nummer, Signalstärke, Batteriestandsanzeige & SD Karten Status wird an die hinterlegten Email Adressen bzw. an verknüpfte Apps übertragen. 



	
GPS
	
Bei Aktivierung kann ein GPS Signal, falls es in ausreichender Stärke verfügbar ist, am Bild als Koordinaten hinterlegt werden.




























	
Other

	


	
Sprache
	
Menüsprache auswählen


	
Datum / Zeit

	
Automatisch
Datum / Uhrzeit werden automatisch von einem Server abgerufen, es muss nur noch die korrekte Zeitzone & gegebenenfalls Sommer/ Winterzeit eingegeben werden.

Manuell
Manuelle Eingabe von Datum & Uhrzeit


	
Datumsformat
	
YY/MM/TT     JAHR / MONAT / TAG
MM/TT/YY     MONAT / TAG / JAHR
TT/MM/YY     EU Standard TAG / MONAT / JAHR


	
Bild Aufdruck
	
Aufdruck von Datum, Uhrzeit, Mondphase, Temperatur & Camera ID auf dem Bild können EIN oder AUS  geschalten werden.


	
Batterie Type:
	
Wählen Sie den verwendeten Batterie Typ aus.


	
SD Überschreib.
	
EIN – Bei voller SD Karte wird von vorne begonnen die Bilder/Videos zu überschreiben.


	
Passwort
	
EIN – Passwortschutz für Kamera


	
Reset
	
Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen


	
Firmware Update
	
---


	
Kamera Informationen
	
Firmware Version usw.




















Technische Daten

	Image Sensor
	5 Mega Pixel Color CMOS

	Effektive Auflösung
	2.560 x 1.920 Pixel

	IR Blitz Reichweit
	20m

	IR LEDS
	59 IR LEDS / 27 Oben – 32 Unten

	Speicher
	SD Karten von 8GB bis 32GB

	Linse
	F=3.0; FOV:60° Standard / 100° XRange

	PIR Winkel
	60° Standard / 100° XRange

	LCD
	2 Zoll RGB TFT

	PIR Erkennungsdistanz
	max. 20m

	Auflösung Bilder
	5MP, 8MP, 12MP, 24MP

	Bildformat
	JPEG

	Video Auflösung
	FHD (1920x1080), HD (1280x720), WVGA(848x480) 

	Video Format
	MOV

	Multishot
	1 – 5 Bilder pro Auslösung

	Reaktionszeit
	0,4 Sekunden

	Zeitraffer
	JA

	Stan-By Strom
	0,135 mA

	Stand-By Zeit
	6-8 Monate mit 12 x AA Batterien

	Wireless Module
	LTE Cat.4 Module – unterstützt auch 2G & 3G Netzwerke

	Interface
	SD Karte & USB

	Einsatztemperatur
	-25° bis +60° Celsius

	Luftfeuchtigkeit
	5% - 90%

	Wasserfest
	IP66

	Gewicht
	567g

	Zertifikate
	CE, FCC, RoHS



[image: ]

Mario Held – Kranach 85a – 8451 Gamlitz – Austria
+43 (0)664 53 18 471
office@trailcam.at
www.trailcam.at
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